**MIPRO ACT-800 T UHF Taschender im soliden Metallgehäuse**

Digitaler Taschensender mit drehbarem Gürtelclip

Die automatische Synchronisation mit der Frequenz des Empfängers erfolgt durch die patentierte MIPRO ACT™-Funktion (Auto Channel Targeting). Für den Betrieb des Taschensenders ist entweder der im Lieferumfang befindliche Akku 18500, oder 2x AA Batterie, erforderlich. Das aufladen des Akku 18500 erfolgt entweder über ein USB-C Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist, oder über die optional erhältliche Ladestation MP-800. Die Antenne, der Mini XLR Eingang und der Mute Taster befinden sich auf der Oberseite des Taschensender. Das hintergrundbeleuchtete LCD Display zeigt Kanal, Gain, HF-Ausgangsleistung, Stummschaltung , Batteriestatus sowie Sperr-und Fehlerinformationen an. Ein externer kabelgebundener Stumm-Schalter ist als Fernbedienung über eine 3,5 mm Klinkenbuchse anschließbar. Die Eingangsimpedanz für Mikrofon und Gitarre (high/low) sowie Eingangsempfindlichkeit des verwendeten Mikrofons ist einstellbar (5 Stufen: +12dB bis -12dB).

Der Taschensender verfügt über einen Mini-XLR-Eingang, mit sicherem Schraubverschluss, für den Anschluss von Gitarren, Lavalier- und Nackenbügel- Mikrofonen. Der einstellbare Gürtelclip ermöglicht das Tragen des Senders in verschiedenen Positionen.

**Technische Daten:**

HF-Frequenzbereich (E): 482 – 554 MHz oder 554 – 626 MHz

Schaltbandbreite: 72 MHz

Sendeleistung: 10-50 mW

Spannungsversorgung: über Akku oder Einweg Batterien

Stromaufnahme: 3 Volt

Abmessung: 63x80x25 mm

Gewicht: 97 g

Farbe: schwarz

**Ausgeschrieben:**

Fabrikat: MIPRO

Typ: ACT-800 T

 oder gleichwertiger Art

**Angeboten (Vom Bieter einzutragen):**

Fabrikat: '.......................................'

Typ: '.......................................'

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_