**MIPRO ACT-545 T professioneller UHF-Empfänger im soliden Metallgehäuse**

Gefordert wird ein Vierfach UHF-Empfänger im soliden Metallgehäuse 19“

Der EIA-Standard 1/2 19" Einzelempfänger hat ein robustes und wärmeableitendes Metallgehäuse mit perfekter Abschirmung gegen störende Interferenzen. Der integrierte UHF- PLL-Synthesizer bietet eine hohe Stabilität und geringe Nebenaussendungen. RF-Filterelemente und Schaltkreise sorgen für geringere Empfindlichkeit gegenüber Störsignalen und mehr interferenzfreie Kanäle. 104 Preset-Kanälen in 10 Gruppen zusammen mit der Auto-Scan Funktion ermöglichen die schnelle Suche nach störungsfreien Kanälen. Das weltweit erste ACT ™ (Automatic Channel Targeting ) bietet eine präzise und schnelle Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sendern. Das True-Diversity-Antennensystem ermöglicht die beste Empfangsqualität. Durch die Kombination der Squelch-Einstellung für Noise Lock und Pilotton, kann jederzeit der Sender, ohne störende Geräusche zu verursachen, ausgeschaltet werden. Das einzigartige zweifarbige LCD Display bietet einen breiten Betrachtungswinkel auf die kristallklare Anzeige aller Parameter. Automatisches Dimmen des Display im Stand -by-Modus. Alle Einstellungen sind bequem über einen einzigen Drehknopf intuitiv und schnell vorzunehmen. Die Interferenz-Warnanzeige warnt vor möglichen Störsignalen. Das Ausgangssignal kann über 3 Stufen regelbar als Einzel- oder Summensignal abgegriffen werden. Der Ausgangspegel ist mit der Empfindlichkeit der Mikrofonkapsel abgestimmt und sorgt für die optimale Leistung. Der Empfänger ist mit TNC-Antennenanschlüssen ausgestattet, diese liefern 8V Spannungsversorgung z.B. für optionale Antennensplitter oder Verstärker. Des Weiteren kann eine PC – Steuersoftware zur Echtzeit- Steuerung und Überwachung an den Empfänger angebunden werden. Das im Lieferumfang befindliche Schaltnetzteil sorgt für eine stabile Spannungsversorgung von 100 – 240 V AC.

**Technische Daten:**

HF-Frequenzbereich (E): 518 – 832 MHz

Schaltbandbreite: 24 MHz

Sendeleistung: 10-50 mW

Spannungsversorgung: externes Netzteil

Stromaufnahme: 19 Volt

Abmessung: 482x44x260 mm

Gewicht: 3,4 kg

Farbe: schwarz

**Ausgeschrieben:**

Fabrikat: MIPRO

Typ: ACT-545

oder gleichwertiger Art

**Angeboten (Vom Bieter einzutragen):**

Fabrikat: '.......................................'

Typ: '.......................................'

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_